; $MODE = "UniformRegister"
; $SAMPLER_VARS[0].name= "texImage"
; $SAMPLER_VARS[0].type= "sampler2D"
; $SAMPLER_VARS[0].location = 0

; $NUM_SPI_PS_INPUT_CNTL = 2
; $SPI_PS_INPUT_CNTL[0].semantic = 0
; $SPI_PS_INPUT_CNTL[0].default_val = 1
; $SPI_PS_INPUT_CNTL[1].semantic = 1
; $SPI_PS_INPUT_CNTL[1].default_val = 1

; --------  Disassembly --------------------
00 TEX: ADDR(48) CNT(1) VALID_PIX 
      0  SAMPLE R1, R1.xy0x, t0, s0
01 ALU: ADDR(32) CNT(4) 
      1  x: MUL         R0.x,  R0.x,  R1.x      
         y: MUL         R0.y,  R0.y,  R1.y      
         z: MUL         R0.z,  R0.z,  R1.z      
         w: MUL         R0.w,  R0.w,  R1.w      
02 EXP_DONE: PIX0, R0
END_OF_PROGRAM